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	1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Datos del producto Spray de aceite lubricante para dentistas
Nombre comercial DENTAFLUX

Datos del fabricante/proveedor             J. RIPOLL S.L.

GENERAL RICARDOS 218

28025 MADRID

Teléfono 914660302

Telefax 914623705

Información de emergencia

Instituto nacional de toxicología: 915620420



	2. Composición/información sobre los componentes

Características químicas (sustancia pura)

Designación de las materias    

                                    Nº. CAS        simbolo             Frases R
Jabersol                64742-47-8     Xn                         R65

GLP                     68476-85-7       F+                         R12

Fórmula química                                           

Masa polar                                                     

Nº CEE

Contenido

Indent.  De  pel.   Frases  R

    (relativo a Producto)



	3. Identificación de los peligros

Señalización de peligros

· Extremadamente inflamable. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. El aerosol puede explotar debido a la presión interna que alcanza cuando se expone a temperaturas superiores a 50ºC. No vaporizar cerca del fuego, superficies de calor o equipamientos eléctricos.

Indicaciones especiales de peligro para las personas y el medio ambiente

· No contiene sustancias clasificadas como nocivas para el medio ambiente.

· En las condiciones habituales de uso no presenta riesgos importantes

· Manténgase fuera del alcance de los niños

· Usese únicamente en locales bien ventilados. No respirar los vapores.

· Usese de forma discontínua, con vaporizaciones cortas

Ver también Sección 10.

	n.a.  =  no aplicable;   n.d.  = no definido;  *  =  modificación




	4  Primeros auxilios

Indicaciones generales

No se conocen efectos o síntomas específicos

Tras inhalación

Trasladar al afectado a un lugar ventilado. En caso de malestar acuda al médico.

Tras contacto con la piel

Retirar la ropa contaminada y lavar con agua. Lavar con abundante agua y jabón la zona afectada.

Si se ha producido contacto con los ojos

Lavar abundantemente con agua al menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste acudir al médico

Tras ingestión

n.a.



	Información para el médico: 




n.a.  =  no aplicable;   n.d.  = no definido;  *  =  modificación

	5  Medida de lucha contra incencios

Agente de extinción adecuado

Espuma, polvo químico seco, CO2, y pulverizador de agua

Agente de extinción inadecuado

Especial riesgo debido a la sustancia, sus productos de combustión o a los gases que se forman

El aerosol puede explotar debido a la presión interna que alcanza cuando se expone a temperaturas de 50ºC. Los envases susceptibles de estallar pueden ser proyectados con fuerza durante un incendio. Mantener los recipientes fríos pulverizando agua

Puede producirse monóxido de carbono

En caso de incendio:

Equipo especial de protección

.



	n.a.  =  no aplicable;   n.d.  = no definido;  *  =  modificación




	6  Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental

Indicaciones generales

Tomar las precauciones habituales

Medidas de precaución relativas a personas

Medidas de protección ambiental

Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales, y subterráneas, así como el suelo, dehabe sucedido avisar a las autoridades.

Procedimientos de limpieza/absorción

En derrames pequeños absorber con arena o tierra. Recoger todo el  material contaminado y depositar en lugar autorizado para su eliminación. Usar un gestor autorizado de recogida de resíduos.

En grandes derrames, delimitar el área con arena, y eliminar el producto resultante según la legislación local.

Indicaciones adicionales



	n.a.  =  no aplicable;   n.d.  = no definido;  *  =  modificación




	7  Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar. RECIPIENTE A PRESION. Proteger de los rayos solares y evitar exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni quemar incluso después de usado. No vaporizar hacia llama o cuerpos incandescentes. No vaporizar cerca del fuego, superficies de calor o equipamientos eléctricos.

Manipular de acuerdo con las normas higiénicas y de seguridad y sólo en áreas bien ventiladas

Almacenamiento

                    En recientes cerrados lejos de la acción directa del sol u otras fuentes de calor.

Evitar que alcance más de 50ºC.

Requerimiento en locales de almacenamiento

Requerimiento de los recipientes

n.a.

Datos complementarios sobre condiciones de almacenamiento

Ver Sección  15.




n.a.  =  no aplicable;   n.d.  = no definido;  *  =  modificación

	8 Control de exposición/protección individual

Medidas técnicas

Usar solo en locales bien ventilados.

Medidas higiénicas

No comer ni beber ni fumar durante su utilización.

Equipo de protección personal

No requiere uso de equipo específico




n.a.  =  no aplicable;   n.d.  = no definido;  *  =  modificación

	9 Propiedades físicas y químicas

Forma Aerosol

Color Transparente

Olor Perfume

Gravedad 0.92 Kg/l

PH n.a.

Solubilidad en agua n.a.

Presión de vapor 4.5 +/-1 bar (a 25ºC)

Inflamabilidad Extremadamente inflamable

Temperatura de inflamabilidad n.a.




	10 Estabilidad y reactividad

El producto es: estable en condiciones normales

Condiciones a evitar fuentes de calor o de ignición
Materiales a evitar

n.a.

Producto de descomposición peligrosos

monóxido de carbono 




n.a.  =  no aplicable;   n.d.  = no definido;  *  =  modificación

	11 Informaciones toxicológicas

n.a.




n.a.  =  no aplicable;   n.d.  = no definido;  *  =  modificación

	12 Informaciones ecológicas

n.a.




n.a.  =  no aplicable;   n.d.  = no definido;  *  =  modificación

	13 Consideraciones relativas a la eliminación

Producto

Spray lubricante dentaflux

   Recomendación

Seguir la legislación local

   Código de residuos

   Nombre de los residuos

Envases sin limpiar

   Recomendación

Detergente recomendado




n.a.  =  no aplicable;   n.d.  = no definido;  *  =  modificación

	14 Informaciones relativas al transporte

Nº ONU 1950

Tierra carretera ferrocarril: 

Clase ADRIRID  2

Número de tren 5F

ADR/RID

Vias de navegación  Interior: No aplicable

Mar Clase IMDG  2

Aire  Clase IATA 2

Normativa nacional de transporte  IDEM


n.a.  =  no aplicable;   n.d.  = no definido;  *  =  modificación

	15 Informaciones reglamentarias

Código de la sustancia según la Directriz 671548/CEE-881379/cee

Letra característica e indicador de peligro del producto

F+ extremadamente inflamable

Componente (s) peligrosos

Frases de riesgo

R12 Extremadamente inflamable

Frases de seguridad

S2 MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S16 CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPAS. No fumar.

S23 USES UNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS

De acuerdo con la directiva 751324 EC 94/1/ce RD 25491-1994

IMPORTANTE: recipiente a presión. Proteger de los rayos solares, evitar exponerlos a temperaturas superiores a 50ºC. No peforar ni quemar ni después de usado. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incasdencente




n.a.  =  no aplicable;   n.d.  = no definido;  *  =  modificación

	

	16 Otras informaciones

Este documento contiene información orientada a almacenamiento, manipulación y uso del producto. Está basada en nuestros conocimientos actuales y es nuestra intención describir el producto solo en relación a salud seguridad y al medio. Corresponde al usuario bajo su exclusiva responsabilidad, decidir si estas informaciones son apropiadas y útiles.

Se ha hecho de acuerdo a la Directiva europea 931112/EC de 10/3/93, RD 3631.1993 /BOE 5/6/93)

Confección 4/2004




n.a.  =  no aplicable;   n.d.  = no definido;  *  =  modificación

